[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# インターフェース / ワイヤレスWAN

基本設定
デュアルSIMによるアクティブ・スタンバイ構成

AT-AR4050S-5GはワイヤレスWANモジュールを内蔵しており、5G/LTEのモバイルネットワーク（移動体通信）サービスを利用可能です。
モバイルネットワークへの接続設定は、インターフェース名「wwan0」のワイヤレスWANインターフェースを通じて行います。

> Note

> > ワイヤレスWANはAT-AR4050S-5Gでのみ使用可能です。

> Note

> > 検証済み回線サービスは弊社動作検証ページをご参照ください。
> > なお、回線サービスによってはリモートアクセスVPN機能を使用できないことがありますのでご注意ください。

> Note

> > 本インターフェースはNDISモードによる接続になります。

## 基本設定

ワイヤレスWANインターフェースを使用してモバイルネットワークに接続するために必要な設定の基本的な流れは次のとおりです。
なお、以下の手順は架空の通信事業者/サービスを想定して作成したサンプルです。
実際に設定すべき項目や内容はご利用の通信事業者/サービスによって異なりますので、各事業者にご確認ください。
より具体的な設定例としては、「設定例集」/「5G対応ワイヤレスWANモジュールによる端末型インターネット接続」をご参照ください。

1. SIM1またはSIM2スロットにSIMカードを取り付けます。具体的な手順は取扱説明書をご覧ください。
   SIMカードを1枚だけ使用する場合はSIM1、SIM2のどちらのスロットに装着してもかまいません。ただし、SIMカードを2枚装着して両方のスロットを有効にした場合はSIM1スロットが優先的にアクティブになります。

   > Note

   > > アクティブなSIMカードのホットスワップは未サポートです。

2. SIMスロットを有効にして、SIMカードを読み込めるようにします。これには、sim enableコマンドを使います。
   たとえば、手順1でSIM1スロットにSIMカードを装着した場合は、次のようにします。

       awplus(config)# sim enable sim1 ↓

3. 接続先情報を「APNプロファイル」という形で登録します。登録後、APNプロファイルをSIMスロットに割り当てることで、該当スロットのSIMカードを利用したネットワーク接続ができるようになります。
   APNプロファイルの作成はapn(wwan)コマンド（グローバルコンフィグモード）で行います。
   プロファイル名は任意です。同コマンドを実行するとAPNプロファイルモードに移動しますので、同モードのコマンドで具体的な情報を指定します。

       awplus(config)# apn profile1 ↓

4. 利用する通信事業者を指定します。これにはcarrierコマンドを使います。
   利用可能な通信事業者はshow 5g carriersコマンドの「Carrier Name」欄で確認できます。

       awplus(apn-config)# carrier carrier1 ↓

5. 接続先のアクセスポイント名（APN）を指定します。これにはnameコマンドを使います。
   実際に指定すべき値はサービスを提供している通信事業者にご確認ください。

       awplus(apn-config)# name carrier1.example.com ↓

6. プロトコル（PDPタイプ）、認証方式、ユーザー名、パスワードなどの指定が必要な場合は、それぞれpdp-type、auth、username、passwordで設定してください。
   実際に指定すべき項目と値はサービスを提供している通信事業者にご確認ください。

       awplus(apn-config)# auth chap ↓
       awplus(apn-config)# username user1 ↓
       awplus(apn-config)# password pass1 ↓
       awplus(apn-config)# exit ↓

7. interfaceコマンドでワイヤレスWANインターフェース「wwan0」を指定してインターフェースモードに入り、SIMスロットにAPNプロファイルを関連付けます。これには、apn(wwan)コマンド（インターフェースモード）を使います。
   APNプロファイルの関連付けによりwwan0インターフェースのIPアドレスは自動的に取得されます。

       awplus(config)# interface wwan0 ↓
       awplus(config-if)# apn sim1 profile1 ↓

■ モバイル回線種別はtransmit-modeコマンドで設定できます。
■ APNプロファイルの情報はshow 5g apn-profilesコマンドで確認できます。
■ SIMスロットの状態はshow 5g simコマンドで確認できます。
■ ワイヤレスWANモジュールの状態はshow 5g statusコマンドで確認できます。

## デュアルSIMによるアクティブ・スタンバイ構成

AT-AR4050S-5GはSIMスロットを2つ備えているため、SIMカードを2枚装着することで、複数のサービスを利用したアクティブ・スタンバイ構成が可能です。

> Note

> > SIMを2枚（SIM1とSIM2）使用したアクティブ・アクティブの構成はサポート対象外です。

SIMカードを2枚利用する場合の仕様・注意点を次にまとめます。

- SIM1スロットとSIM2スロットの両方にSIMカードが装着されており、両スロットが有効化されている場合は、SIM1が優先的にアクティブになります。
- どちらのSIMがアクティブになっているかは、SIM1/SIM2 LEDの緑点灯で確認できます。また、show 5g simコマンドでも確認可能です。
- アクティブSIMによるモバイルネットワークへの接続が失われた場合は、SIMフェイルオーバー間隔（sim failover-interval。初期値300秒）の経過後にもう一方のSIMがアクティブになります。
- スタンバイSIMがアクティブSIMに切り替わるのは、既存のアクティブSIMにてモバイルネットワークへの接続が失われた場合のみです。

次にSIMフェイルオーバーを使用するために必要な設定の要点を示します。

- 最初にアクティブにしたいSIMをSIM1スロットに、スタンバイにしたいSIMをSIM2スロットに装着してください。
- sim enableコマンドでSIM1スロット、SIM2スロットの両方を有効にしてください。

      awplus(config)# sim enable sim1 ↓
      awplus(config)# sim enable sim2 ↓

- 各SIM用のAPNプロファイルを作成し、各SIMに割り当ててください。

      awplus(config)# apn profile1 ↓
      awplus(apn-config)# carrier carrier1 ↓
      awplus(apn-config)# name carrier1.example.com ↓
      ...
      awplus(apn-config)# exit ↓

      awplus(config)# apn profile2 ↓
      awplus(apn-config)# carrier carrier2 ↓
      awplus(apn-config)# name carrier2.example.com ↓
      ...
      awplus(apn-config)# exit ↓

      awplus(config)# interface wwan0 ↓
      awplus(config-if)# apn sim1 profile1 ↓
      awplus(config-if)# apn sim2 profile2 ↓
      awplus(config-if)# ip address dhcp ↓
      ...
      awplus(config-if)# exit ↓

- 必要に応じてSIMフェイルオーバー間隔を変更してください（初期値は300秒）。

      awplus(config)# sim failover-interval 60 ↓

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC