[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# service-name

モード: PPPoE ACモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config-pppoe-ac)# service-name NAME [advertised]`

`(config-pppoe-ac)# service-name any`

`(config-pppoe-ac)# no service-name {NAME|any}`

対象PPPoE ACサービスで受け入れるPPPoEサービス名を追加する。
no形式で実行した場合は指定したPPPoEサービス名を受け入れ対象から外す。
PPPoEサービス名は複数設定可能。

### パラメーター

`NAME` | PPPoEサービス名。最大64文字
`advertised` | クライアントの要求に応じてサービス名を通知したい場合に指定する
`any` | サービス名の指定にかかわらずどのクライアントでも受け入れる場合に指定する

### コマンドツリー

    pppoe-ac (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- service-name（PPPoE ACモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC