[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# version

モード: L2TPトンネルモード
カテゴリー: VPN / L2TPv2

`(config-l2tp-tunnel)# version 2`

対象L2TPトンネルで使用するL2TPバージョンを指定する。
選択できる値は2だけであり初期値も2のため、通常このコマンドを明示的に実行する必要はない。

### パラメーター

`2` | L2TPバージョン2（L2TPv2）

### コマンドツリー

    l2tp tunnel (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- version（L2TPトンネルモード）

### 関連コマンド

show l2tp tunnel（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC