[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 subnet

モード: ゾーン・ネットワークモード
カテゴリー: UTM / エンティティー定義

`(config-network)# [no] ipv6 subnet X:X::X:X/M [interface IFNAME]`

対象ネットワーク定義に対し、指定したIPv6サブネットアドレスの関連付けを追加する。
no形式で実行した場合は指定したIPv6サブネットアドレスの関連付けを削除する。
1つのネットワーク定義には、IPv4サブネットアドレス（ip subnetコマンド）およびIPv6サブネットアドレス（本コマンド）を複数関連付けられる。

### パラメーター

`X:X::X:X/M` | IPv6サブネットアドレス。IPv6アドレスとプレフィックス長をスラッシュ（/）で区切って指定する
`interface IFNAME` | インターフェース名。本パラメーターを指定した場合は、X:X::X:X/Mのサブネットが指定したインターフェース配下に存在するときだけルールにマッチする。本パラメーター省略時は、インターフェースには関知せず、サブネットアドレスだけを照合対象とする

### 使用例

■ ゾーン「private」配下にネットワーク定義「rd」を作成し、複数のIPv6サブネットを関連付ける。ネットワーク定義には最低1個のサブネットアドレスを関連付けなくてはならない。

    awplus(config)# zone private ↓
    awplus(config-zone)# network rd ↓
    awplus(config-network)# ipv6 subnet 2001:db8:10:10::/64 ↓
    awplus(config-network)# ipv6 subnet 2001:db8:10:20::/64 ↓

■ ゾーン「public」配下にネットワーク定義「internet6」を作成し、ppp1インターフェース側のすべてのIPv6アドレスという意味でIPv6サブネット「::/0」を関連付ける。

    awplus(config)# zone public ↓
    awplus(config-zone)# network internet6 ↓
    awplus(config-network)# ipv6 subnet ::/0 interface ppp1 ↓

■ ゾーン「private」配下のネットワーク定義「rd」から、IPv6サブネット2001:db8:10:20::/64の関連付けを削除する。

    awplus(config)# zone private ↓
    awplus(config-zone)# network rd ↓
    awplus(config-network)# no ipv6 subnet 2001:db8:10:20::/64 ↓

### コマンドツリー

    network (ゾーンモード)
        |
        +- ipv6 subnet（ゾーン・ネットワークモード）

### 関連コマンド

ip subnet（ゾーン・ネットワークモード）
show entity（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC