[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# security mode wpa-personal

モード: 無線LANコントローラーモード --> WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless)# security <1-65535> mode wpa-personal`

`(config-wireless)# no security <1-65535>`

WPAパーソナルのセキュリティー設定（キーなど）を編集するためWPAパーソナル設定モードに移動する。
このとき、指定したセキュリティー設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したセキュリティー設定を削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | セキュリティー設定番号（この番号はWEP、WPAパーソナル、WPAエンタープライズ、OSENの各方式で共通）

### 注意・補足事項

■ 無線ネットワーク設定やWDS接続設定から参照されているセキュリティー設定は削除できない。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- security mode wpa-personal（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- aes-key（WPAパーソナル設定モード）
             +- bcast-key-refresh-interval（WPAパーソナル設定モード）
             +- ciphers（WPAパーソナル設定モード）
             +- fast-transition enable（WPAパーソナル設定モード）
             +- key（WPAパーソナル設定モード）
             +- management-frame-protection enable（WPAパーソナル設定モード）
             +- mobility-domain（WPAパーソナル設定モード）
             +- over-the-ds enable（WPAパーソナル設定モード）
             +- r0-key-lifetime（WPAパーソナル設定モード）
             +- radio-resource-management enable（WPAパーソナル設定モード）
             +- versions（WPAパーソナル設定モード）
             +- wireless-network-management enable（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC