[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# snmp-discovery snmp-version

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# snmp-discovery snmp-version {v1|v2c|v3}`

`(config)# no snmp-discovery snmp-version`

SNMP探索機能で使用するSNMPバージョンを設定する。
no形式を実行すると初期設定に戻る。
初期設定はバージョン2cを使用する。

### パラメーター

`{v1|v2c|v3}` | SNMPバージョンを指定

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-discovery snmp-version（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service snmp-discovery（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC