[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show firewall connections limits

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / ファイアウォール

`# show firewall connections limits`

ファイアウォールセッションリミットルールの情報を表示する。

### 使用例

■ ファイアウォールセッションリミットルールの情報を表示する。

    awplus# show firewall connections limits ↓

    [* = Rule is not valid - see "show firewall connection limit config-check"]
                                              Limit Exceeded
      ID     Entity               Limit       Counter
    ---------------------------------------------------------
      10     DMZ                  100         42

### 関連コマンド

connection-limit（ファイアウォールモード）
show entity（特権EXECモード）
show firewall connections limits config-check（特権EXECモード）
zone（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC