[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ip multicast handle-igmp-immediately

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`(config)# [no] ip multicast handle-igmp-immediately`

IGMPレポート受信後、マルチキャストを即時配信する動作を有効にする。
no形式で実行した場合は、該当動作を無効にし、IGMPレポート受信後マルチキャストを1秒遅延させて配信するよう設定する。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本機能はIGMP Snoopingの動作に関するもの。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip multicast handle-igmp-immediately（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC