[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# 設定例集#38: PPPoE接続環境におけるARシリーズとの2点間L2TPv2接続

構成
設定開始前に
自動設定の確認と削除
システム時刻の設定
ルーターA（本製品）の設定
設定の保存
ファイアウォールログについて
ルーターB（AR415S）の設定
ルーターA（本製品）のコンフィグ
ルーターB（AR415S）のコンフィグ

PPPoEでインターネットに接続している拠点間をL2TPv2で結ぶVPN構築例です。
インターネットサービスプロバイダー（以下 ISP）から固定IPアドレスが割り当てられるルーター間をL2TPv2トンネルで接続します。
この例では対向ルーターとして弊社のAR415Sを想定しています。

## 構成

| ルーターA （本製品） | ルーターB （AR415S）
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@ispA | user@ispB
ISP接続用パスワード | isppasswdA | isppasswdB
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth0
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24
VPN接続設定
ローカルコール名 | center | branch1
リモートコール名 | branch1 | center

[L2TPサーバーパスワード]

- ルーターA・B間: secret

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターA（本製品）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@ispA
        ppp password isppasswdA
        ip address 10.0.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24

5. L2TPv2トンネルの設定をします。
   これには、l2tp tunnel、version、ip-version、encapsulation ppp、destination、local-subaddress、remote-subaddress、shared-secretの各コマンドを使います。
   L2TPv2の詳細は「VPN」/「L2TPv2」をご覧ください。

       l2tp tunnel tunnel0
        version 2
        ip-version 4
        encapsulation ppp 10
        destination 10.0.0.2
        local-subaddress center
        remote-subaddress branch1
        shared-secret secret

6. L2TPv2トンネル上のPPPインターフェースにIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。

       interface ppp10
        ip address 192.168.100.1/30

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.10.0/24
        network peer
         ip subnet 192.168.20.0/24
        network tunnel
         ip subnet 192.168.100.0/30

8. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.1

9. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
   これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
   ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
   ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
   ・rule 30, 40 - L2TPv2パケットを許可します
   ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

       firewall
        rule 10 permit any from private to private
        rule 20 permit any from private to public
        rule 30 permit l2tp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 40 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp0
        protect

10. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

11. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターBのLAN側（192.168.20.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、対向側LANへの経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.20.0/24 ppp10
        ip route 192.168.20.0/24 Null 254

12. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターB（AR415S）の設定

> Note

> > AR415Sの設定に関する詳細は、AR415Sのドキュメントをご参照ください。

1. L2TPの設定を行います。

       enable l2tp
       enable l2tp server=both
       add l2tp password=secret
       add l2tp call=branch1 rem=center ip=10.0.0.1 ty=virtual pass=secret prec=out

2. PPPoE接続の設定を行います。

       create ppp=0 over=eth0-any
       set ppp=0 bap=off username=user@ispB password=isppasswdB
       set ppp=0 over=eth0-any lqr=off echo=10

3. L2TPトンネル上のPPPインターフェースの設定を行います。

       create ppp=10 idle=99999999 over=TNL-branch1
       set ppp=10 bap=off
       set ppp=10 over=TNL-branch1 lqr=off echo=10

4. IPの基本設定を行います。

       enable ip
       enable ip remote
       add ip int=ppp0 ip=10.0.0.2 mask=255.255.255.255
       add ip int=ppp10 ip=0.0.0.0 mask=0.0.0.0
       add ip int=vlan1 ip=192.168.20.1
       add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=ppp0 next=0.0.0.0
       add ip rou=192.168.10.0 mask=255.255.255.0 int=ppp10 next=192.168.100.1

5. ファイアウォールとNATの設定を行います。

       enable firewall
       create firewall policy=net
       disable firewall policy=net identproxy
       enable firewall policy=net icmp_f=unre,ping
       add firewall policy=net int=vlan1 type=private
       add firewall policy=net int=ppp10 type=private
       add firewall policy=net int=ppp0 type=public
       add firewall poli=net nat=enhanced int=vlan1 gblin=ppp0
       add firewall poli=net ru=1 ac=allo int=ppp0 prot=udp po=1701

## ルーターA（本製品）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@ispA
     ppp password isppasswdA
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    l2tp tunnel tunnel0
     version 2
     ip-version 4
     encapsulation ppp 10
     destination 10.0.0.2
     local-subaddress center
     remote-subaddress branch1
     shared-secret secret
    !
    interface ppp10
     ip address 192.168.100.1/30
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network tunnel
      ip subnet 192.168.100.0/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit l2tp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.20.0/24 ppp10
    ip route 192.168.20.0/24 Null 254
    !
    end

## ルーターB（AR415S）のコンフィグ

> Note

> > AR415Sの設定に関する詳細は、AR415Sのドキュメントをご参照ください。

    enable l2tp
    enable l2tp server=both
    add l2tp password=secret
    add l2tp call=branch1 rem=center ip=10.0.0.1 ty=virtual pass=secret prec=out
    create ppp=0 over=eth0-any
    set ppp=0 bap=off username=user@ispB password=isppasswdB
    set ppp=0 over=eth0-any lqr=off echo=10
    create ppp=10 idle=99999999 over=TNL-branch1
    set ppp=10 bap=off
    set ppp=10 over=TNL-branch1 lqr=off echo=10
    enable ip
    enable ip remote
    add ip int=ppp0 ip=10.0.0.2 mask=255.255.255.255
    add ip int=ppp10 ip=0.0.0.0 mask=0.0.0.0
    add ip int=vlan1 ip=192.168.20.1
    add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=ppp0 next=0.0.0.0
    add ip rou=192.168.10.0 mask=255.255.255.0 int=ppp10 next=192.168.100.1
    enable firewall
    create firewall policy=net
    disable firewall policy=net identproxy
    enable firewall policy=net icmp_f=unre,ping
    add firewall policy=net int=vlan1 type=private
    add firewall policy=net int=ppp10 type=private
    add firewall policy=net int=ppp0 type=public
    add firewall poli=net nat=enhanced int=vlan1 gblin=ppp0
    add firewall poli=net ru=1 ac=allo int=ppp0 prot=udp po=1701

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC