[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# pdp-type

モード: APNプロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`(apn-config)# pdp-type {ipv4|ipv4v6|ipv6}`

`(apn-config)# no pdp-type`

対象APNプロファイルで使用するプロトコル（PDPタイプ）を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はIPv4/IPv6。

### パラメーター

`ipv4` | IPv4
`ipv4v6` | IPv4/IPv6（初期設定）
`ipv6` | IPv6

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

### コマンドツリー

    apn(wwan) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- pdp-type（APNプロファイルモード）

### 関連コマンド

show 5g apn-profiles（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC