[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# match ipv6 address

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# match ipv6 address prefix-list PLISTNAME`

`(config-route-map)# no match ipv6 address prefix-list`

（RIPng用）ルートマップエントリーにmatch ipv6 address節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch ipv6 address節を削除する。
match ipv6 address節は、IPv6プレフィックスリストを用いて、経路エントリーの宛先プレフィックスを照合するもの。宛先プレフィックスとIPv6プレフィックスリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。照合結果が「deny」の場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

### パラメーター

`prefix-list PLISTNAME` | IPv6プレフィックスリスト名

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match ipv6 address（ルートマップモード）

### 関連コマンド

ipv6 prefix-list（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 prefix-list（特権EXECモード）
show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC