[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show sflow interface

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`# show sflow interface [IFRANGE]`

各インターフェースにおけるsFlowエージェントのサンプリング/ポーリング設定の情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はsFlowをサポートするすべてのポートが対象となる

### 使用例

    awplus# show sflow interface ↓

    sFlow Port Configuration:
      Default Values:
        Sampling Rate ........... 0 pkts (= disabled)
        Max Sample Header Size .. 128 bytes
        Polling Interval ........ 0 secs (= disabled)

                   Sampling     Max Header     Polling
                     Rate          Size        Interval
    Port         (1 in N pkts)    (bytes)       (secs)
    ---------------------------------------------------
    eth2                 0          128             0
    eth1                 0          128             0
    br0                  0          128             0
    vlan1                0          128             0
    br1                  0          128             0
    ppp0                 0          128             0
    tunnel1              0          128             0

### 関連コマンド

sflow max-header-size（インターフェースモード）
sflow polling-interval（インターフェースモード）
sflow sampling-rate（インターフェースモード）
show sflow（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC