[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# dpi

モード: グローバルコンフィグモード --> DPIモード
カテゴリー: UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

`(config)# [no] dpi`

アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能の設定を行うためDPIモードに移行する。
no形式で実行した場合はDPIモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ アプリケーションコントロール（DPI）機能の設定を開始する。

    awplus(config)# dpi ↓
    awplus(config-dpi)#

■ DPIモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no dpi ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- dpi（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- counters detailed（DPIモード）
             +- enable（DPIモード）
             +- learning（DPIモード）
             +- provider（DPIモード）
             +- update-interval（DPIモード）
             +- web-categorization（DPIモード）

### 関連コマンド

show dpi（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC