[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# lacp port-priority

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`(config-if)# lacp port-priority <1-65535>`

`(config-if)# no lacp port-priority`

対象スイッチポートのLACPポートプライオリティーを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-65535>` | LACPポートプライオリティー。小さいほど優先度が高い。使用可能なLACPポートの数がトランクグループの最大ポート数（8ポート）よりも多い場合、本パラメーターの小さいポートほどメンバーに選ばれる可能性が高くなる。なお、ポートプライオリティーが等しい場合は、ポート番号の小さいほうが優先的に使用される。また、メンバーに選ばれなかったポートはスタンバイ状態となり、現行のメンバーポートがリンクダウンするときに備えて待機する。初期値は32768

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- lacp port-priority（インターフェースモード）

### 関連コマンド

channel-group（インターフェースモード）
show etherchannel（非特権EXECモード）
show port etherchannel（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC