[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 pim cisco-register-checksum

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ipv6 pim cisco-register-checksum`

（PIM-SMv6）Registerメッセージのチェックサムを計算するときに、PIMメッセージ全体を対象とするよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、Registerメッセージのチェックサムを計算するとき、PIMヘッダーだけを対象とする。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim cisco-register-checksum（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC