[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# update-interval

モード: マルウェアプロテクションモード
カテゴリー: UTM / マルウェアプロテクション（ストリーム型アンチウイルス）

`(config-malware)# update-interval {minutes <10-525600>|hours <1-8760>|days <1-365>|weeks <1-52>|never}`

`(config-malware)# no update-interval`

マルウェアプロテクション機能が使用するマルウェアシグネチャデータベースの更新チェック間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1時間。
なお、更新チェックはマルウェアプロテクション機能が有効なときだけ行われる。
また、すでにupdate nowコマンドなどによって更新チェックが行われている場合、定期的な更新チェックはスキップされる。

### パラメーター

`minutes <10-525600>` | 更新チェック間隔（分）
`hours <1-8760>` | 更新チェック間隔（時間）
`days <1-365>` | 更新チェック間隔（日）
`weeks <1-52>` | 更新チェック間隔（週）
`never` | 定期的な更新チェックを行わない。その場合もprotectコマンドでマルウェアプロテクション機能を有効化したときだけはチェックを行う

### 使用例

■ マルウェアプロテクション機能が使用するマルウェアシグネチャデータベースの更新チェック間隔を1週間に設定する。

    awplus(config-malware)# update-interval weeks 1 ↓

■ マルウェアプロテクション機能が使用するマルウェアシグネチャデータベースの定期的な更新チェックを行わないように設定する。

    awplus(config-malware)# update-interval never ↓

■ マルウェアプロテクション機能が使用するマルウェアシグネチャデータベースの更新チェック間隔を初期値の1時間に戻す。

    awplus(config-malware)# no update-interval ↓

### コマンドツリー

    malware-protection (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- update-interval（マルウェアプロテクションモード）

### 関連コマンド

provider kaspersky（マルウェアプロテクションモード）
show malware-protection（特権EXECモード）
update now（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC