[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# idle-time

モード: Webリダイレクトモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`(config-web-redirect)# idle-time <0-86400>`

`(config-web-redirect)# no idle-time`

（HTTPリダイレクトモード）同一クライアントに対する、HTTPリダイレクトの実行頻度を規定するアイドルタイマーの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は0秒（アイドルタイマー設定なし）。
HTTPリダイレクトモードでは、クライアントごとにWebアクセスの日時を記録し、設定した頻度で各クライアントのWebアクセスをリダイレクトする。
実際のリダイレクト頻度は下記2つのタイマーによって決まる。詳細は解説編を参照。

- リピートタイマー（repeat-timeコマンド）
- アイドルタイマー（idle-timeコマンド）

### パラメーター

`<0-86400>` | アイドルタイマー（秒）。最低限必要な無通信時間を表す。リピートタイマー（repeat-timeコマンド）よりも小さい値に設定すること。初期値は0

### コマンドツリー

    web-redirect (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- idle-time（Webリダイレクトモード）

### 関連コマンド

repeat-time（Webリダイレクトモード）
show web-redirect（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC