[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# create autoboot

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# create autoboot {card|usb}`

指定した外部メディア（SDHCカードまたはUSBメモリー）上にSDHCカード/USBオートブート機能で使用する設定ファイル（autoboot.txt）を作成する。
本コマンドを実行すると、SDHCカード/USBオートブート機能で使用する設定ファイル（autoboot.txt）、装置の起動ファームウェアイメージファイル、起動時コンフィグファイルが、指定したメディア上に自動的に保存される。

### パラメーター

`card` | SDHCカード上に設定ファイルを作成する
`usb` | USBメモリー上に設定ファイルを作成する

### 使用例

    awplus# create autoboot usb ↓

### 注意・補足事項

■ AT-AR4050S-5GはUSBポートのみで、SDHCカードスロットは備えていない。
■ SDHCカード/USBメモリーに空き容量がない状態で本コマンドを実行するとエラーメッセージが表示され、その後別のSDHCカード/USBメモリーを使用しようとしても、正しくディレクトリーが読み取れなくなる。エラーメッセージ出力後に別のSDHCカード/USBメモリーを使う際は、一度本体を再起動してから使用すること。なお、同一のSDHCカード/USBメモリーを使用する場合は問題ない。

### 関連コマンド

autoboot enable（グローバルコンフィグモード）
show autoboot（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC