[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# hide-ssid

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] hide-ssid`

対象無線ネットワークのSSIDを非公開にする（SSIDのブロードキャストを無効にする）。
no形式で実行した場合はSSIDを公開する（SSIDのブロードキャストを有効にする）。
初期設定ではSSIDを公開する。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- hide-ssid（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC