[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# 設定例集#43: AW+ルーターを使用したAMF基本構成

構成
設定開始前に
自動設定の確認と削除
システム時刻の設定
ルーターAの設定
ルーターBの設定
ルーターCの設定
設定の保存
ファイアウォールログについて
ルーターAのコンフィグ
ルーターBのコンフィグ
ルーターCのコンフィグ

本製品はAMFに対応しています。
ここでは、本製品をAMFメンバーとして動作させ、インターネット経由で同一のAMFネットワークを構築します。
なお本例では、ルーターの基本機能とAMFのみを使用しています。

## 構成

AMF関連設定
AMFネットワーク名 | AMF001
AMFマスター | スイッチA
AMFバックアップ用外部メディア | SDHCカード
AMF仮想リンク1 | 172.16.0.1（ルーターA：AMFメンバー） - 172.16.0.2（ルーターB：AMFメンバー）
AMF仮想リンク2 | 172.16.0.5（ルーターA：AMFメンバー） - 172.16.0.6（ルーターC：AMFメンバー）
ISPから提供された情報
| ルーターA | ルーターB | ルーターC
ISP接続用ユーザー名 | user@isp1 | user@isp2 | user@isp3
ISP接続用パスワード | isppasswd1 | isppasswd2 | isppasswd3
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32 | 10.0.0.3/32
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth1 | eth1
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32 | 10.0.0.3/32
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.1.254/24 | 192.168.100.254/24 | 192.168.200.254/24
トンネル（tunnel0）IPアドレス | 172.16.0.1/30 | 172.16.0.2/30 | 172.16.0.6/30
トンネル（tunnel1）IPアドレス | 172.16.0.5/30 |  |

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間: secret-1
- ルーターA・C間: secret-2

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターAの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@isp1
        ppp password isppasswd1
        ip address 10.0.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.1.254/24

5. AMFの各種設定を行います。
   ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
   ・AMF仮想リンクの設定（atmf virtual-link）
   AMFの詳細は、「アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF）」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001
       atmf virtual-link id 1 ip 172.16.0.1 remote-id 1 remote-ip 172.16.0.2
       atmf virtual-link id 2 ip 172.16.0.5 remote-id 2 remote-ip 172.16.0.6

6. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFリンクの設定をします（switchport atmf-link）。

       interface port1.0.1
        switchport atmf-link

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.1.0/24
         ip subnet 192.168.100.0/24
         ip subnet 192.168.200.0/24
        network tunnel
         ip subnet 172.16.0.0/30 interface tunnel0
         ip subnet 172.16.0.4/30 interface tunnel1

8. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.1

9. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

10. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

11. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         protect

12. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

13. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret-1 address 10.0.0.2
        crypto isakmp key secret-2 address 10.0.0.3

14. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.1/30
         ip tcp adjust-mss 1260

15. 同様に、IPsecトンネルインターフェースtunnel1を作成します。

        interface tunnel1
         mtu 1300
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.3
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.5/30
         ip tcp adjust-mss 1260

16. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.100.0/24、192.168.200.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0、tunnel1 経由。ただし、tunnel0、tunnel1 が有効になるまでは、これらの経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.100.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.100.0/24 Null 254
        ip route 192.168.200.0/24 tunnel1
        ip route 192.168.200.0/24 Null 254

17. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターBの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@isp2
        ppp password isppasswd2
        ip address 10.0.0.2/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.100.254/24

5. AMFの各種設定を行います。
   ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
   ・AMF仮想リンクの設定（atmf virtual-link）
   AMFの詳細は、「アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF）」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001
       atmf virtual-link id 1 ip 172.16.0.2 remote-id 1 remote-ip 172.16.0.1

6. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFリンクの設定をします（switchport atmf-link）。

       interface port1.0.1
        switchport atmf-link

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.1.0/24
         ip subnet 192.168.100.0/24
        network tunnel
         ip subnet 172.16.0.0/30 interface tunnel0

8. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.2

9. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

10. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

11. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         protect

12. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

13. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret-1 address 10.0.0.1

14. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source 10.0.0.2
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.2/30
         ip tcp adjust-mss 1260

15. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.1.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0 経由。ただし、tunnel0 が有効になるまでは、これらの経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.1.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.1.0/24 Null 254

16. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターCの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@isp3
        ppp password isppasswd3
        ip address 10.0.0.3/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.200.254/24

5. AMFの各種設定を行います。
   ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
   ・AMF仮想リンクの設定（atmf virtual-link）
   AMFの詳細は、「アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF）」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001
       atmf virtual-link id 2 ip 172.16.0.6 remote-id 2 remote-ip 172.16.0.5

6. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFリンクの設定をします（switchport atmf-link）。

       interface port1.0.1
        switchport atmf-link

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.1.0/24
         ip subnet 192.168.200.0/24
        network tunnel
         ip subnet 172.16.0.4/30 interface tunnel0

8. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.3

9. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

10. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

11. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         protect

12. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

13. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret-2 address 10.0.0.1

14. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source 10.0.0.3
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.6/30
         ip tcp adjust-mss 1260

15. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.1.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0 経由。ただし、tunnel0 が有効になるまでは、これらの経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.1.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.1.0/24 Null 254

16. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターAのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@isp1
     ppp password isppasswd1
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.1.254/24
    !
    atmf network-name AMF001
    atmf virtual-link id 1 ip 172.16.0.1 remote-id 1 remote-ip 172.16.0.2
    atmf virtual-link id 2 ip 172.16.0.5 remote-id 2 remote-ip 172.16.0.6
    !
    interface port1.0.1
     switchport atmf-link
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.1.0/24
      ip subnet 192.168.100.0/24
      ip subnet 192.168.200.0/24
     network tunnel
      ip subnet 172.16.0.0/30 interface tunnel0
      ip subnet 172.16.0.4/30 interface tunnel1
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret-1 address 10.0.0.2
    crypto isakmp key secret-2 address 10.0.0.3
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.1/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    interface tunnel1
     mtu 1300
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.3
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.5/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.100.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.100.0/24 Null 254
    ip route 192.168.200.0/24 tunnel1
    ip route 192.168.200.0/24 Null 254
    !
    end

## ルーターBのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@isp2
     ppp password isppasswd2
     ip address 10.0.0.2/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.100.254/24
    !
    atmf network-name AMF001
    atmf virtual-link id 1 ip 172.16.0.2 remote-id 1 remote-ip 172.16.0.1
    !
    interface port1.0.1
     switchport atmf-link
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.1.0/24
      ip subnet 192.168.100.0/24
     network tunnel
      ip subnet 172.16.0.0/30 interface tunnel0
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.2
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret-1 address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source 10.0.0.2
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.2/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.1.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.1.0/24 Null 254
    !
    end

## ルーターCのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@isp3
     ppp password isppasswd3
     ip address 10.0.0.3/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.200.254/24
    !
    atmf network-name AMF001
    atmf virtual-link id 2 ip 172.16.0.6 remote-id 2 remote-ip 172.16.0.5
    !
    interface port1.0.1
     switchport atmf-link
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.1.0/24
      ip subnet 192.168.200.0/24
     network tunnel
      ip subnet 172.16.0.4/30 interface tunnel0
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.3
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret-2 address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source 10.0.0.3
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.6/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.1.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.1.0/24 Null 254
    !
    end

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC