[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# name

モード: APNプロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`(apn-config)# name NAME`

`(apn-config)# no name`

対象APNプロファイルの接続先情報（APN = アクセスポイント名）を指定する。
no形式で実行した場合はAPNの指定を削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`NAME` | アクセスポイント名（APN）

### 使用例

■ APNを指定する。

    awplus(apn-config)# apn carrier1.example.com ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

### コマンドツリー

    apn(wwan) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- name（APNプロファイルモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC