[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# type

モード: WEP設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wep)# type {ascii|hex}`

`(config-wireless-sec-wep)# no type`

対象セキュリティー設定（WEP）で使用するWEPキーの入力形式を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はhex。

### パラメーター

`ascii` | ASCII文字列。keyコマンドで指定した任意の文字列からWEPキーを自動生成する。keyコマンドで入力する文字列は大文字・小文字が区別される
`hex` | 16進数。keyコマンドでは16進数（0～9、A～Fまたはa～f）を使ってWEPキーを直接入力する。keyコマンドで入力する16進数のA～F/a～fは大文字・小文字が区別されない。初期値

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでWEPキーの入力形式を変更した場合、keyコマンドで設定済みのキーは削除される。

### コマンドツリー

    security mode wep (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- type（WEP設定モード）

### 関連コマンド

key（WEP設定モード）
length（WEP設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC