[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# update-interval

モード: Office365エンドポイントモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-endpoint-office365)# update-interval {minutes <1-43200>|hours <1-720>|days <1-30>}`

`(config-endpoint-office365)# no update-interval`

Office365エンドポイント一覧の更新間隔を設定する。
no形式で実行した場合は自動更新を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`minutes <1-43200>` | 更新チェック間隔（分）
`hours <1-720>` | 更新チェック間隔（時間）
`days <1-30>` | 更新チェック間隔（日）

### コマンドツリー

    endpoint-source type office365 (URLオフロードモード)
        |
        +- update-interval（Office365エンドポイントモード）

### 関連コマンド

show url-offload statistics（特権EXECモード）
url（Office365エンドポイントモード）
url-offload update-now（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC