[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# provider

モード: IPSモード
カテゴリー: UTM / 侵入防御（IPS）

`(config-ips)# provider proofpoint`

アドバンスドIPSが使うIPSデータベースの提供元を指定する。

### パラメーター

`proofpoint` | Proofpoint社のIPSデータベースを使用する。カテゴリーの一覧はshow ips categoriesコマンドで確認可能

### 使用例

■ アドバンスドIPSにおいて、Proofpoint社のIPSデータベースを使用する。

    awplus(config-ips)# provider proofpoint ↓

### コマンドツリー

    ips (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- provider（IPSモード）

### 関連コマンド

protect（IPレピュテーションモード）
show ips（特権EXECモード）
show ips categories（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC