[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# endpoint-source type manual

モード: URLオフロードモード --> 手動エンドポイントモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-url-offload)# [no] endpoint-source NAME type manual`

URLオフロードの対象アドレス（エンドポイント情報）をスタティックに設定するため、手動エンドポイントモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した手動エンドポイント設定を削除する。その場合はURLオフロードモードのまま移動しない。

### パラメーター

`NAME` | 手動エンドポイント設定名

### 使用例

■ 手動エンドポイント設定「static」を作成し、その設定を行うための手動設定エンドポイントモードに移動する。

    awplus(config-url-offload)# endpoint-source static type manual ↓
    awplus(config-endpoint-manual)#

### コマンドツリー

    url-offload (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- endpoint-source type manual（URLオフロードモード）
             |
             +- entry（手動エンドポイントモード）
             +- exclude-entry（手動エンドポイントモード）

### 関連コマンド

show url-offload endpoint-source（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC