[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# service wireless

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

`(config)# [no] service wireless`

無線LANコントローラーサービスを有効にする。
no形式で実行した場合は無線LANコントローラーサービスを無効にする。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ 無線LANコントローラー機能に関する設定を行う場合は、あらかじめ本コマンドで無線LANコントローラーサービスを有効にしておく必要がある。
■ 無線LANコントローラー機能の設定が残っている状態で無線LANコントローラーサービスを無効にすると、無線LANコントローラー機能の設定がランニングコンフィグ上に表示されなくなる。その状態で設定を保存して再起動すると、サービスを再度有効化したときに一から設定しなおす必要があるため注意すること。なお再起動する前であれば、サービスを再度有効化することで、無効化前の無線LANコントローラー機能の設定がランニングコンフィグ上に復元される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service wireless（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

enable（無線LANコントローラーモード）
wireless（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC