[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 mld last-member-query-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`(config-if)# ipv6 mld last-member-query-interval <1000-25500>`

`(config-if)# no ipv6 mld last-member-query-interval`

対象インターフェースにおけるMLDの動作パラメーターLast Listener Query Intervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1000-25500>` | 対象インターフェースでMLDグループ脱退メッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値（Last Listener Query Interval）。また、同Queryの送信間隔でもある。単位はミリ秒。初期値は1000

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld last-member-query-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ipv6 mld interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC