[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# map-version

モード: ソフトワイヤーモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`(config-softwire)# map-version {draft|rfc}`

`(config-softwire)# no map-version`

（MAP-E）対象ソフトワイヤー設定で使用するMAPのバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はrfc。

### パラメーター

`draft` | RFC7597 Draft
`rfc` | RFC7597。初期設定

### 使用例

■ MAPバージョンとしてRFC7597 Draftを指定する。

    awplus(config-softwire)# map-version draft ↓

### コマンドツリー

    softwire-configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- map-version（ソフトワイヤーモード）

### 関連コマンド

show softwire-configuration（特権EXECモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC