[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# IPv6 / LW4o6

基本設定
LW4o6の動作

LW4o6（Light Weight 4 over 6）は、IPv4 over IPv6トンネリングにより、IPv6専用のアクセス網経由でIPv4インターネットへの接続を可能にし、IPv4・IPv6のデュアルスタック環境を構築するための仕組みです。
IPv6経由でIPv4インターネットへの接続を提供するサービスにはDS-Lite、LW4o6、MAP-Eなどいくつかの方式がありますが、LW4o6は接続事業者のDHCPv6サーバーを利用することでIPv4 over IPv6トンネルの設定や、ユーザーが利用可能なIPv4アドレス、TCP/UDPポートの割り当てを自動化し、ユーザー側機器の設定を簡素化している点や、IPv4グローバルアドレス・プライベートアドレスの変換処理（NAT処理）をユーザー機器側で行う点が特徴的です。

本製品はLW4o6対応ルーターとしての動作をサポートしているため、LW4o6対応のインターネット接続サービスを利用することで、LAN側ホストに対しIPv4・IPv6インターネットへの接続を提供できます。

## 基本設定

LW4o6はIPv6インターネットへの接続が確立していることを前提としています。あらかじめご利用のISPに応じたIPv6インターネット接続設定を行っておいてください。
LW4o6の基本設定項目は大きく分けて次の2点です。

1. ソフトワイヤー設定（LW4o6設定）の作成（softwire-configurationコマンド）
   - 設定取得方式の指定（methodコマンド）
   - 上流インターフェースの指定（upstream-interfaceコマンド）

       awplus(config)# softwire-configuration LW ↓
       awplus(config-softwire)# method dhcp ↓
       awplus(config-softwire)# upstream-interface eth1 ↓
       awplus(config-softwire)# exit ↓

   methodコマンドで指定する設定取得方式は、LW4o6では「dhcp」（DHCPv6サーバーから取得）のみをサポートしています。
   また、upstream-interfaceコマンドで指定する上流インターフェースは、DHCPv6サーバーとの通信や本製品・事業者側ルーター（lwAFTR）間のIPv4 over IPv6トンネル構築に用いる本製品側のIPv6インターフェースです。上流インターフェースにはグローバルIPv6アドレスを持つインターフェースを指定してください。

   > Note

   > > DHCPv6方式を使う場合は、上流インターフェースでのみDHCPv6/DHCPv6 PDクライアントを有効にしてください。他のインターフェースでDHCPv6/DHCPv6 PDクライアントを有効にする構成はサポート対象外です。

2. LW4o6トンネルインターフェースの作成（interfaceコマンド）
   - LW4o6によって自動設定するトンネルであることの指定（tunnel mode lw4o6コマンド）
   - ソフトワイヤー設定（LW4o6設定）の適用（tunnel softwireコマンド）

       awplus(config)# interface tunnel0 ↓
       awplus(config-if)# tunnel mode lw4o6 ↓
       awplus(config-if)# tunnel softwire LW ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

## LW4o6の動作

前述したLW4o6の設定を行うことにより、本製品は指定された事業者のDHCPv6サーバーから取得した情報にもとづいて、上流インターフェース（eth1）と事業者側ルーター（lwAFTR = Light Weight Address Family Transition Router）の間にIPv4 over IPv6トンネル（tunnel0）を構築し、DHCPv6サーバーから通知されたIPv4アドレスを同トンネルインターフェースに自動設定します。
本製品のLAN側ホストから外部に向けたIPv4パケットは、別途設定した本製品のNAT機能によって始点アドレス・ポートがLW4o6トンネルインターフェースに自動設定されたグローバルIPv4アドレスと割り当てられた範囲のポート番号に変換されたのち、IPv4 over IPv6トンネルを通って事業者側ルーター（lwAFTR）に届き、そこからIPv4インターネットに転送されます。

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC