[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# description

モード: VRFモード
カテゴリー: IP / VRF-Lite

`(config-vrf)# description TEXTLINE`

`(config-vrf)# no description`

対象VRFインスタンスに説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。

### パラメーター

`TEXTLINE` | 説明文。80文字以内で指定する。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ 対象のVRFインスタンスに説明文を付ける。

    awplus# config terminal ↓
    awplus(config)# ip vrf blue ↓
    awplus(config-vrf)# description the text description of vrf blue ↓

### コマンドツリー

    ip vrf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- description（VRFモード）

### 関連コマンド

show ip vrf（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC