[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# apn(wwan)

モード: グローバルコンフィグモード --> APNプロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`(config)# [no] apn NAME`

ワイヤレスWANインターフェース（wwan0）用のAPNプロファイル（接続先設定）を新規作成し、同プロファイルの内容を設定するためのAPNプロファイルモードに移動する。
あるいは、既存のAPNプロファイルを指定した場合は、該当プロファイルの内容を変更するためのAPNプロファイルモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したプロファイルを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
初期状態は未設定。
作成したAPNプロファイルは、インターフェースモードのapn(wwan)コマンドでSIMスロットと関連付けて使う。

### パラメーター

`NAME` | APNプロファイル名

### 使用例

■ APNプロファイル「carrier1」を作成する。

    awplus(config)# apn carrier1 ↓
    awplus(apn-config)#

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- apn(wwan)（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- auth（APNプロファイルモード）
             +- carrier（APNプロファイルモード）
             +- name（APNプロファイルモード）
             +- password（APNプロファイルモード）
             +- pdp-type（APNプロファイルモード）
             +- transmit-mode（APNプロファイルモード）
             +- username（APNプロファイルモード）

### 関連コマンド

apn(wwan)（インターフェースモード）
show 5g apn-profiles（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC