[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 ospf dead-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# ipv6 ospf dead-interval <1-65535> [instance-id <0-255>]`

`(config-if)# no ipv6 ospf dead-interval`

対象OSPFv3インターフェースにおけるRouter Dead Intervalタイマーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-65535>` | HelloパケットのRouter Dead Intervalタイマー（秒）。隣接ルーターからHelloパケットを受信できなくなったときに、隣接ルーターがダウンしたと判断するまでの時間を示す。同一ネットワーク上のすべてのルーターに同じ値を設定する必要がある。最小値はHelloパケットの送信間隔（Hello Interval）×2、推奨値はHello Interval×4。初期値は40
`instance-id <0-255>` | インスタンスID

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 ospf dead-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 ospf hello-interval（インターフェースモード）
show ipv6 ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC