[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show 5g band

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`# show 5g band`

モバイル回線の情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show 5g band ↓

    APN profile transmit mode LTE and NR5G only (4g-5g)

    All bands is not set
    LTE B30 and LTE B48 are closed

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

### 関連コマンド

transmit-mode（APNプロファイルモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC