[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show atmf virtual-links detail

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf virtual-links detail [id <1-4094> [remote-id <1-4094>] | remote-id <1-4094>]`

対象ノードに設定されているAMF仮想リンク（AMF仮想クロスリンクを含む）の詳細情報を表示する。

### パラメーター

`id <1-4094>` | ローカルID。表示対象をローカルIDで絞り込むときに使う
`remote-id <1-4094>` | リモートID。表示対象をリモートIDで絞り込むときに使う

### 使用例

■ AMF仮想リンクの詳細情報を表示する。

    HQ001# show atmf virtual-links detail ↓

    ATMF Virtual-Link Detailed Information:

    Local ID               : 1
      Description          : Virtual link to site A
      Local IP Address     : 10.1.1.1
      Remote ID            : 1
      Remote IP Address    : 10.10.10.1
      Link Type            : virtual-link
      Tunnel State         : Complete
      Packets Received     : 9731
      Packets Transmitted  : 9738
      Packets Dropped RX   : 0
      Packets Dropped TX   : 0

表 1
ID | ローカルID
Description | 説明文。設定されている場合のみ表示
Local IP Address | ローカル側IPアドレス
Local Interface | ローカル側IPインターフェースと状態。設定されている場合のみ表示
Remote ID | リモートID
Remote IP Address | リモート側IPアドレス（リモート側ホスト名が設定されている場合はDNS問い合わせによって取得したIPアドレス。未取得時は0.0.0.0と表示される）
Remote Host | リモート側ホスト名。設定されている場合のみ表示
Area ID | エリアID。仮想エリアリンクの場合のみ表示
Area Name | エリア名。仮想エリアリンクの場合のみ表示
Link Type | 仮想リンクの種類（virtual-linkまたはvirtual-crosslink）
Tunnel State | 仮想リンクの状態
Packets Received | 該当仮想リンクで受信したAMFパケットの数
Packets Transmitted | 該当仮想リンクから送信したAMFパケットの数
Packets Dropped RX | 該当仮想リンクで受信後破棄したAMFパケットの数
Packets Dropped TX | 該当仮想リンクからの送信前に破棄したAMFパケットの数

### 注意・補足事項

■ Secure Edge、Secure HUBシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であり、仮想リンクがサポート対象外のため、本コマンドは使用できない。

### 関連コマンド

atmf virtual-crosslink（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link description（グローバルコンフィグモード）
show atmf links（特権EXECモード）
show atmf virtual-links（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC