[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# atmf virtual-link

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# atmf virtual-link id <1-4094> {ip A.B.C.D|interface IFNAME} remote-id <1-4094> {remote-ip A.B.C.D|remote-host HOSTNAME} [remote-area NAME]`

`(config)# no atmf virtual-link id <1-4094>`

AMF仮想リンクを設定する。
no形式で実行した場合はAMF仮想リンクを削除する。
AMF仮想リンクは、IPv4ネットワーク経由でAMF対応機器同士を接続し、AMFパケットの送受信を行う仮想的なポート（トンネルエンドポイント）およびリンク（トンネル）のこと。
AMF仮想リンクでは、AMFパケットをIPパケットに載せて運ぶため、IPによる通信が可能であれば、AMF対応機器間にAMF非対応機器が介在していてもAMFネットワーク上は2台が直結されているかのように扱うことができる。
また、通常のAMF接続ポートでは、1つの物理ポートに複数のAMFノードを接続することはできないが、AMF仮想リンクを使用すれば同一物理ポート上に複数のAMFノードを接続することが可能となる。

### パラメーター

`id <1-4094>` | ローカルID
`ip A.B.C.D` | ローカル側のIPアドレス
`interface IFNAME` | ローカル側のインターフェース名。ローカル側IPアドレスが不定な場合はipパラメーターの代わりに本パラメーターでインターフェース名を指定する
`remote-id <1-4094>` | リモートID
`remote-ip A.B.C.D` | リモート側のIPアドレス。セキュア仮想リンク（atmf virtual-link protection ipsecコマンド）を使用する場合は、リモート側のIPアドレスが不定な場合に0.0.0.0を指定する設定が可能
`remote-host HOSTNAME` | リモート側のホスト名。別途、DNS問い合わせの設定（ip name-server、ip domain-lookupコマンド）が必要
`remote-area NAME` | リモートエリア名。　本オプションは、AMFエリア仮想リンクを設定するときに使用する。

### 使用例

■ センター側のAMFノードHQ001（10.1.1.1）と、リモート側のAMFノードBR101（10.10.10.1）の間にAMF仮想リンクを設定する。
ローカル/リモートのIDとIPアドレスは、対向ノードと逆に設定すること。

    HQ001(config)# atmf virtual-link id 1 ip 10.1.1.1 remote-id 1 remote-ip 10.10.10.1 ↓

    BR101(config)# atmf virtual-link id 1 ip 10.10.10.1 remote-id 1 remote-ip 10.1.1.1 ↓

■ センター側のAMFノードHQ001（10.1.1.1）のエリアと、リモート側のAMFノードBR101（10.10.10.1）のエリアの間に、AMF仮想リンクを設定する。
ローカル/リモートのIDとIPアドレスは、対向ノードと逆に設定すること。

    HQ001(config)# atmf virtual-link id 1 ip 10.1.1.1 remote-id 1 remote-ip 10.10.10.1 remote-area BR101-AREA ↓

    BR101(config)# atmf virtual-link id 1 ip 10.10.10.1 remote-id 1 remote-ip 10.1.1.1 remote-area HQ001-AREA　 ↓

### 注意・補足事項

■ AMF仮想リンクの設定可能数は下記のとおり（通常の仮想リンクとエリア仮想リンクの合計値）。

機種 | 設定可能数
AMF Cloud（バージョン5.5.1-2.1以降） | 1000 ※下の注をご参照ください。
AMF Cloud（バージョン5.4.7-1.1以降） | 300 ※下の注をご参照ください。
AMF Cloud（バージョン5.4.7-0.x系列以前） | 60
AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）（バージョン5.5.1-2.1以降） | 1000
AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）（バージョン5.5.1-1.x以前） | 300
vFirewall（AT-NFV-APL） | 60
AT-AR4000S-Cloud | 60
AR4050S/AR4050S-5G/AR3050S/AR2050V/AR2010V | 60
SwitchBlade x8100（AT-SBx81CFC960（バージョン5.4.5-0.1以降）） | 60
SwitchBlade x8100（AT-SBx81CFC960（バージョン5.4.4系列以前）） | 32
SwitchBlade x8100（AT-SBx81CFC400） | 32
SwitchBlade x908 | 32
SwitchBlade x908 GEN2 | 60
x950/x530/x530L/x320シリーズ | 32
AT-DC2552XS、x930/x900/x610/x550/x510/x510Lシリーズ、AT-IX5-28GPX | 20
AT-AR1050V/AT-TQ6702 GEN2-R、x540Lシリーズ、x250シリーズ | 6
x330/x310/x240/x230（52ポート版を含む）/x230L/x220/x210/x200/IE340/IE340L/IE220/IE210L/IE200シリーズ | 6（推奨は1）

> Note

> > ※AMF Cloud（バージョン5.4.7-1.1以降）に関しては、以下の注意、制限事項があります。
> > - バージョン5.4.7-1.1～5.5.1-1.xでは、設定可能な仮想リンクの最大数300のうち仮想エリアリンクは60までです。
> >   バージョン5.5.1-2.1以降では、設定可能な仮想リンクの最大数1000まで仮想エリアリンクを作成できます。
> > - 仮想クロスリンク（atmf virtual-crosslinkコマンド）は、仮想リンクの最大数300（5.4.7-1.1～5.5.1-1.x）または1000（5.5.1-2.1以降）とは別に1つだけ設定可能です。
> > - セキュアモード（atmf secure-modeコマンド）有効時の仮想リンク最大数は126です。
> > - AMFマスター上で120を超えるAMF接続（AMFリンク、クロスリンク、仮想リンク、仮想クロスリンクの合計）を使用する場合は、AMFネットワーク上の全ノードを5.4.7-1.1以降にしてください。
> > - バージョン5.4.7-1.xでは次の制限があります（5.4.7-2.x以降にはこれらの制限はありません）。
> >   - アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Microsoft Azure上のAMF Cloudにおける仮想リンク最大数は60です。
> >   - アマゾン ウェブ サービス（AWS）上のAMF Cloudにおける仮想リンク最大数は60です。
> >   - AMFマルチテナント機能における各AMFコンテナの仮想リンク最大数は60です。
> > - AMFマルチテナントコントローラー全体での仮想リンク最大数は、各バージョンで管理可能な最大メンバー数に依存します（5.4.8-0.x以降は18000）。

■ Secure Edge、Secure HUBシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であり、仮想リンクがサポート対象外のため、本コマンドは使用できない。
■ ローカルIDはAMF仮想リンク（atmf virtual-linkコマンド）とAMF仮想クロスリンク（atmf virtual-crosslinkコマンド）が共通して使用するため、AMF仮想リンクとAMF仮想クロスリンクで同じ番号を使うことはできない。
■ 1台のAMFメンバー上に、AMFマスターまでの経路（アップリンク）としてAMFリンクとAMF仮想リンクが同時に存在する構成は未サポート。
■ remote-ipパラメーターに0.0.0.0（不定）を指定できるのは、セキュア仮想リンク（atmf virtual-link protection ipsecコマンド）を使用する場合だけ。
■ セキュア仮想リンクの両側で「remote-ip 0.0.0.0」を設定することはできない。また、NAT配下の装置では「remote-ip 0.0.0.0」を指定することができない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf virtual-link（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf enable（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-crosslink（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link description（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link protection ipsec（グローバルコンフィグモード）
ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
show atmf links（特権EXECモード）
show atmf links statistics（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）
show atmf virtual-links（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC