[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# channels

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# channels {CHANNELS|all}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no channels`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおける、自動チャンネル選択の候補チャンネルを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はall。

### パラメーター

`CHANNELS` | 候補チャンネル。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。初期値はall（すべてのチャンネル）
`all` | 利用可能なすべてのチャンネル（対象無線インターフェースの設定によって実際のチャンネルは変動）

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402、AT-TQm1402において、本コマンドで設定した候補チャンネルは、AWC計算結果にもとづくチャンネル選択時にのみ反映される。
■ AP個別設定のchannelコマンドで使用チャンネルを固定設定する場合は、本コマンドで設定した候補チャンネルからしか選択できない。同コマンドでautoを指定した場合は、本コマンドで設定した候補チャンネルから自動的に選択される。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- channels（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

channel（AP登録・無線モード）
hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC