[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# 2fa radius-email-attribute

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 2要素認証

`(config)# 2fa radius-email-attribute {email NAME | domain NAME}`

`(config)# no 2fa radius-email-attribute`

認証コードを電子メールで送信する場合（2fa email-otpコマンド有効時）に、指定したRADIUS属性から各ユーザーの電子メールアドレスを取得するよう設定する。
初期設定は未設定。
本設定は第1要素（ユーザー名・パスワード）の認証にRADIUSサーバーを使用している場合にのみ有効。
また、2fa create user emailコマンドで電子メールアドレスを手動登録したユーザーについてはそちらが優先されるため、本コマンドを設定していてもRADIUSサーバーに登録されているメールアドレスは使用されない。
詳しくは解説編を参照。

### パラメーター

`email NAME` | 電子メールアドレスが含まれている属性名を指定する
`domain NAME` | 電子メールアドレスのドメイン部分（アットマークより後の部分）が含まれている属性名を指定する。こちらを指定した場合、アットマークより前にはRADIUSに登録されているユーザー名があるものと見なす。すなわち「ユーザー名@ドメイン」をメールアドレスと見なす。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- 2fa radius-email-attribute（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

2fa create user email（特権EXECモード）
2fa email-otp（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication openvpn（グローバルコンフィグモード）
email-attribute（LDAPサーバーモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC