[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# dscp

モード: リンク監視プローブモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-probe)# dscp <0-63>`

`(config-linkmon-probe)# no dscp`

対象リンク監視プローブ（ICMP）において、調査パケットにセットするDSCP値を指定する。
no形式で実行した場合は指定した初期値に戻る。
初期値は0。

### パラメーター

`<0-63>` | DSCP値。省略時は0

### コマンドツリー

    linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dscp（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC