[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# version

モード: L2TPプロファイルモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config-l2tp-profile)# version 2`

対象L2TPプロファイルで使用するL2TPバージョンを指定する。

### パラメーター

`2` | L2TPバージョン2（L2TPv2）

### コマンドツリー

    l2tp-profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- version（L2TPプロファイルモード）

### 関連コマンド

shared-secret（L2TPプロファイルモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC