[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# transmit-mode

モード: APNプロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`(apn-config)# transmit-mode {4g|4g-5g|auto}`

`(apn-config)# no transmit-mode`

対象APNプロファイルで使用するモバイル回線の種別を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻す。
初期設定はauto（3G、4G、5G回線から自動選択。ただし3G接続は未サポート）。

### パラメーター

`4g` | 4G回線を使用
`4g-5g` | 4Gと5G回線を使用
`auto` | 3G、4G、5G回線から自動選択

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。
■ 本コマンドの実行後は設定を保存し再起動してください。
■ 3G接続は未サポート.

### コマンドツリー

    apn(wwan) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- transmit-mode（APNプロファイルモード）

### 関連コマンド

apn(wwan)（グローバルコンフィグモード）
name（APNプロファイルモード）
carrier（APNプロファイルモード）
show 5g apn-profiles（非特権EXECモード）
show 5g sim（非特権EXECモード）
show 5g band（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC