[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# service restconf

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NETCONF

`(config)# [no] service restconf`

RESTCONFを有効にする。
no形式で実行した場合はRESTCONFを無効にする。
初期状態は無効。

### 注意・補足事項

■ RESTCONFを使用するには、HTTPサービス（Webサーバー機能）を有効にする必要がある。HTTPサービスを有効にするには、service httpコマンドを使用する。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service restconf（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service http（グローバルコンフィグモード）
username（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC