[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# passpoint

モード: 無線ネットワークモード --> Passpointモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network)# [no] passpoint`

対象無線ネットワークにおけるPasspointの設定を行うため、Passpointモードに移動する。
no形式で実行した場合はPasspointの設定を削除する。この場合は無線ネットワークモードのまま移動しない。
無線ネットワーク設定の新規作成時点ではPasspointは未設定。

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2はバージョン8.0.3-0.1以降、AT-TQ6702e GEN2はバージョン9.0.3-0.1以降、AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403eはバージョン6.0.1-5.1以降でサポート。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- passpoint（無線ネットワークモード）
             |
             +- dot11u（Passpointモード）
             +- enable（Passpointモード）
             +- hs20（Passpointモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC