[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# enable

モード: APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# enable`

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# no enable`

SNMPエージェント機能を有効にする。
no形式で実行した場合は無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    snmp (APプロファイルモード)
        |
        +- enable（APプロファイル・SNMPモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC