[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# mac-auth mode

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# mac-auth mode {radius|atmf-application-proxy}`

`(config-wireless-network)# no mac-auth mode`

MAC認証を行う際のモード（RADIUS、AMFアプリケーションプロキシー）を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はradius。

### パラメーター

`radius` | RADIUSサーバーを使用して認証を行う
`atmf-application-proxy` | AMFアプリケーションプロキシー機能を使用して認証を行う

### 使用例

    awplus(config-wireless-network)# mac-auth mode atmf-application-proxy ↓

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- mac-auth mode（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
mac-auth username（無線ネットワークモード）
mac-auth password（無線ネットワークモード）
mac-auth critical-mode enable（無線ネットワークモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC