[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show firewall connections limits config-check

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / ファイアウォール

`# show firewall connections limits config-check`

ファイアウォールセッションリミットルールが有効かどうかをチェックし、無効な場合はその理由を表示する。
ファイアウォールセッションリミットルールの指定にはエンティティー定義を使用するが、その定義が不完全な場合（指定したエンティティーが未定義である、など）、該当ルールは有効にならないので注意。無効なルールはどのトラフィックにもマッチしない。

### 使用例

■ ファイアウォールセッションリミットルールが有効かどうかチェックする。

    awplus# show firewall connections limits config-check ↓
    Connection-limit 20:
      "From" entity does not exist

この例では、次の理由によりルール「20」が無効であることが示されている。ファイアウォールの動作において、無効なルールはどのトラフィックにもマッチしない。

- ルール内で指定した送信元エンティティーが定義されていない。

次の例では、すべてのルールが有効であることが示されている。

    awplus# show firewall connections limits config-check ↓
    All rules are valid

### 関連コマンド

connection-limit（ファイアウォールモード）
show firewall connections limits（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC