[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ip igmp robustness-variable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# ip igmp robustness-variable <1-7>`

`(config-if)# no ip igmp robustness-variable`

対象インターフェースにおけるIGMPの動作パラメーターRobustness Variableの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-7>` | パケットロスへの対抗力を示すパラメーター（Robustness Variable）。パケットの損失率が高いネットワークでは、この値を大きくすることによりプロトコルの動作を安定させることができる。初期値は2。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp robustness-variable（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC