[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# set aggregator as

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# set aggregator as <1-4294967295> A.B.C.D`

`(config-route-map)# no set aggregator as`

（BGP用）ルートマップエントリーにset aggregator as節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset aggregator as節を削除する。
set aggregator as節は、ルートマップエントリーにマッチしたBGP経路エントリーに指定した内容のAGGREGATOR属性を付加する。

### パラメーター

`<1-4294967295>` | 経路を集約したBGPスピーカーの所属するAS番号
`A.B.C.D` | 経路を集約したBGPスピーカーのルーターID

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- set aggregator as（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC