[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# sflow max-header-size

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config-if)# sflow max-header-size <14-200>`

対象インターフェースにおいて、IPv4/IPv6パケットの先頭から最大何バイトをサンプルヘッダーデータとして使用するかを指定する。
no形式で実行した場合は、デフォルトの128バイトに設定する。

### パラメーター

`<14-200>` | サンプルヘッダーデータの最大サイズ（Byte）。初期設定は128

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sflow max-header-size（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show sflow（特権EXECモード）
show sflow interface（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC