[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# wan-bypass

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-if)# [no] wan-bypass`

対象WANポートにおいて、バイパスポートのリレーを有効化する。
no形式で実行した場合はリレーを無効化する。

### 使用例

■ eth1のバイパスポートのリレーを有効化する。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# wan-bypass ↓

■ eth1のバイパスポートのリレーを無効化する。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# no wan-bypass ↓

### 注意・補足事項

■ HAモードVRRP（ha associateコマンド）が設定されている場合、本コマンドは使用できない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- wan-bypass（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ha associate（VRRPモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC