[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# malware-protection

モード: グローバルコンフィグモード --> マルウェアプロテクションモード
カテゴリー: UTM / マルウェアプロテクション（ストリーム型アンチウイルス）

`(config)# [no] malware-protection`

マルウェアプロテクション機能の設定を行うためマルウェアプロテクションモードに移行する。
no形式で実行した場合はマルウェアプロテクションモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ マルウェアプロテクション機能の設定を開始する。

    awplus(config)# malware-protection ↓
    awplus(config-malware)#

■ マルウェアプロテクションモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no malware-protection ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- malware-protection（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- protect（マルウェアプロテクションモード）
             +- provider kaspersky（マルウェアプロテクションモード）
             +- update-interval（マルウェアプロテクションモード）

### 関連コマンド

show malware-protection（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC